Olecko dnia: 2024-01-24

**Zespół Szkół Technicznych w Olecku**

Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

|  |
| --- |
| ZAWIADOMIENIE o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**) |

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia: | Remont zabytkowego budynku Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na ul. Zamkowej 2. |
| Numer referencyjny: | ZST.TP.1.2024 |

Zamawiający, **Zespół Szkół Technicznych w Olecku**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

*1) Opis zmiany, w tym tekst, który należy zmienić: pkt. 17 SWZ:* **Termin związania ofertą**

Przed zmianą: 2024-03-01

Po zmianie: **2024-03-05**

*2) Opis zmiany, w tym tekst, który należy zmienić*: pkt 19 SWZ. **Termin składania ofert**

Przed zmianą: 2024-02-01 godz. 09:00

Po zmianie: **2024-02-05 godz. 09:00**

*3) Opis zmiany, w tym tekst, który należy zmienić*: pkt. 20 SWZ. **Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą: 2024-02-01 godz. 10:00

Po zmianie: **2024-02-05 godz. 10:00**

*4) Opis zmiany, w tym tekst, który należy zmienić:* *Załącznik do SWZ –* ***L.p. 23 i 24 przedmiaru robót:***

L.p. 23

Przed zmianą: Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej

Po zmianie: **Ołacenie połaci dachowych łatami o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej - pod pokrycie dachówką karpiówka na wzór rybiej łuski**

L.p. 24

Przed zmianą: Pokrycie dachów dachówką esówką ceramiczną lub karpiówką (gąsiory podstawowe - norma indywidualna, krańcowe, klamry,...)

Po zmianie: **Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę (w wycenie uwzględnić elementy mocujące, klamry, gąsiory krańcowe, dachówki wentylacyjne, kołnierze, taśmy pod gąsiory... - kompleksowo wg. zaleceń producentów dachówki)**

*5) Opis zmiany, w tym tekst, który należy zmienić: Załącznik do SWZ – L.p. 23 i 24 Kosztorysu ofertowego:*

L.p. 23

Przed zmianą: Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej

Po zmianie: **Ołacenie połaci dachowych łatami o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej - pod pokrycie dachówką karpiówka na wzór rybiej łuski**

L.p. 24

Przed zmianą: Pokrycie dachów dachówką esówką ceramiczną lub karpiówką (gąsiory podstawowe - norma indywidualna, krańcowe, klamry,...)

Po zmianie: **Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę (w wycenie uwzględnić elementy mocujące, klamry, gąsiory krańcowe, dachówki**

**wentylacyjne, kołnierze, taśmy pod gąsiory... - kompleksowo wg. zaleceń producentów dachówki)**

Załączniki:

1. Poprawiony przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

*Zamawiający*

*Mariola Bożena Borys*