Olecko dnia: 2024-01-24

**Zespół Szkół Technicznych w Olecku**

Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia: | Remont zabytkowego budynku Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na ul. Zamkowej 2. |
| Numer referencyjny: | ZST.TP.1.2024 |

|  |
| --- |
| **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ** |

Zamawiający, **Zespół Szkół Technicznych w Olecku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów i kosztorysów „ślepych” w wersji edytowalnej pliku „ath” programu kosztorysującego „NORMA”. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Inwestor nie udostępnia kosztorysu ślepego w wersji .ath. Proszę z PDF-a wprowadzić do programu NORMA lub wpisać ręcznie, to tylko 41 pozycji (część to analiza indywidualna więc i tak trzeba samemu wyszacować).**Pytanie nr 2**Wnosimy o udostępnienie opisu technicznego do projektu, bądź programu konserwatorskiego, gdyż opis w przedmiarze robót jest niejednoznaczny np. w poz. 24 jest napisane dachówka esówka lub karpiówka.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Nie sporządzano szczegółowego opisu technicznego - można skorzystać z programu prac konserwatorskich. Dachówka karpiówka model klasyczny - zalecenie konserwatora.**Pytanie nr 3**Prosimy o jednoznaczną odpowiedź: z jakim podatkiem VAT należy złożyć ofertę? Wartością 8%, czy 23% ? Budynek był budowany jako mieszkalny, a obecnie jest budynkiem użyteczności publicznej.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Proszę przyjąć podatek VAT 23%. **Pytanie nr 4**Czy zamawiający przewidział konkretny model dachówki oraz producenta?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Nie wskazuje się konkretnego producenta. Dachówka ma być dopuszczona do obrotu w kraju i posiadać właściwe oznaczenia, ma odpowiadać i być zgodna z Polskimi normami. Należy wybrać kompleksowo system jednego producenta wg. jego zaleceń; tj. dachówki podstawowe, wentylacyjne ... gąsiory podstawowe, końcowe, ..., mocowania, taśmy pod gąsiory, klamry, itd.Dachówka karpiówka o modelu klasycznym, w powłoce naturalnej układana w łuskę. |

Załączniki:

1. Program robót budowlanych.

*Zamawiający*

 *Mariola Bożena Borys*